Router#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 745 bytes

!

version 15.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Router

!

!

!

!

!

!

!

!

ip cef

no ipv6 cef

!

!

!

!

license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX1524BD3V-

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

!

!

interface GigabitEthernet0/0

ip address 8.8.8.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/1

ip address 203.1.1.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/2

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.1.1.1

!

ip flow-export version 9

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

!

!

end